ОБРАЗАЦ 2.

**ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ**

**Табела 1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара****(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ****(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Р.**бр.* | *Назив добра* | *Ј.M.* | *количина* | *Јед.**цена без ПДВ**дин.* | *Јед.**цена са ПДВ**дин.* | *Укупна цена без ПДВ**дин* | *Укупна цена са ПДВ**дин* | *Назив**произвођача**добара,**модел, ознака добра* |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **1.** | **Универзални одмашћивач за чишћење и одмашћивање**За брзо уклањање остатака од уља и масти, чађи, кочионе површине.* Да брзо испарава и има одличан ефекат чишћења.
* Да брзо и ефикасно чисти чађ, маст, кочиону прашину, и остатке од уља.
* Да чисти без остатака.
* Да је одличан за припрему пре лепљења и заптивања.
* Да је високо компактибилан са лаковима, пластиком, лепковима и гумом.

**Минимално паковање Спреј Боца од 500 ml**  | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Универзални одмашћивач за чишћење и одмашћивање**За брзо уклањање остатака од уља и масти, чађи, кочионе површине.* Да брзо испарава и има одличан ефекат чишћења.
* Да брзо и ефикасно чисти чађ, маст, кочиону прашину, и остатке од уља.
* Да чисти без остатака.
* Да је одличан за припрему пре лепљења и заптивања.
* Да је високо компактибилан са лаковима, пластиком, лепковима и гумом.

**Паковање боца од** **1l до Канистер 10 l** | **лит** | **50** |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Индустријско средство за чишћење**За брзо и поуздано растварање уља, масноће, воска катрана остатке силикона и лепка* Да одмашћује и да чисти одлично
* Да не нагриза руке-потпуно pH-неутрално.
* Да не изазива корозију.
* Да не загађује околину и да не садржи FCKW.
* Да уклања масноћу са лимова.
* Да уклања остатке лепка.
* Да раствара остатке силикона.
* Да буде погодно за скидање заштитних средстава за конзервацију.

**Минимално паковање Спреј Боца од 400 ml**  | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Високо квалитетно средство за растварање рђе**Средство за отпуштање свих интезивно кородираних навојних спојева на возилима, металним конструкцијама, машинама и агрегатима* Да оптимално продирање омогућава отпуштање чак и изузетно кородираних спојева.
* Да ефикасно раствара корозију.
* Да продире испод слоја корозије и отушта запечене навојне спојеве.
* Да елиминише и штити од влаге.
* Да дуготрајно спречава настајање корозије.
* Да не садржи смоле, киселине и силикон.
* Да не оштећује гуму и пластику.

**Минимално паковање Спреј Боца од 300 ml**  | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Висококвалитетно средство за разлагање корозије путем екстремног хлађења са изузетним ефектом продирања и индукцијом хлађења**Средство за отпуштање свих екстремно кородираних навојних спојева на возилима, металним конструкцијама, машинама и агрегатима* Да ствара микро пукотине у кородираном споју, спуштањем температуре материјала до

 - 45°C.* Да има оптички индикатор хлађења.
* Да омогућава отпуштање јако кородираних навојних спојева без разарања и оштећења навојне везе.
* Да садржи адитиве који штите елементе од настанка корозије.

**Минимално паковање Спреј Боца од 400 ml** | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Универзални МУЛТИ спреј за различите примене**Универзално средство за 5 (пет) области примене* Да одлично уклања корозију.
* Да има добра својства подмазивања.
* Да ефикасно продире у нечистоће мазивних масти у уља.
* Да штити од корозије.
* Да одбија воду и влагу.
* Да не садржи смоле, киселине и силикон.
* Да не оштећује гуму, боју и пластику.

**Минимално паковање Спреј Боца од 400 ml**  | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Средство за подмазивање отпорно на високе притиске**Висококвалитетно средство на бази алуминијума и бакра за подмазивање отпорно на температуре - 40°C до + 1100°C**Минимално паковање Спреј Боца од 300 ml**  | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Високо температурско средство за подмазивање и заштиту од корозије металних површина**Средство температурски отпорно до + 800° C**Минимално паковање Спреј Боца од 300 ml**  | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Полусинтетичко уље за подмазивање изузетно постојано на висок притисак**Вишенаменско уље за подмазивање, које је по свом саставу погодно за универзалну примену.* Да је веома добра постојаност на притисак
* Да има способност разливања
* Да добро пријања и да не долази до спадања мазива на обртним и ротирајућим деловима.
* Да је постојано на прскајућу и слану воду, слабе киселине и базе.
* Да не садржи силикон, смолу и киселину.

**Минимално паковање Спреј Боца од 300 ml**  | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Вишенаменски, еластични, провидни структурни лепак и заптивна маса на бази MS полимера*** Да се употребљава на различитим подлогама без прајмера
* Да компензује дилатације и вибрације спојева на које је нанет.
* Да је отпоран на UV зраке.
* Да је отпоран на атмосферске утицаје и старење.
* Да не садржи раствараче и да је без мириса.
* Да не парви корозију.
* Да не садржи изоцијанате и силикон.

**Минимално паковање Картуша од 280 ml**  | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара****(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ****(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

**Табела 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Р.**бр.* | *Назив добра* | *Ј.M.* | *количина* | *Јед.**цена без ПДВ**дин.* | *Јед.**цена са ПДВ**дин.* | *Укупна цена без ПДВ**дин* | *Укупна цена са ПДВ**дин* | *Назив**произвођача**добара,**модел, ознака добра* |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **1.** | **Универзални одмашћивач за чишћење и одмашћивање**За брзо уклањање остатака од уља и масти, чађи, кочионе површине.* Да брзо испарава и има одличан ефекат чишћења.
* Да брзо и ефикасно чисти чађ, маст, кочиону прашину, и остатке од уља.
* Да чисти без остатака.
* Да је одличан за припрему пре лепљења и заптивања.
* Да је високо компактибилан са лаковима, пластиком, лепковима и гумом.

**Минимално паковање Спреј Боца од 500 ml** | **ком** | **10** |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Универзални одмашћивач за чишћење и одмашћивање**За брзо уклањање остатака од уља и масти, чађи, кочионе површине.* Да брзо испарава и има одличан ефекат чишћења.
* Да брзо и ефикасно чисти чађ, маст, кочиону прашину, и остатке од уља.
* Да чисти без остатака.
* Да је одличан за припрему пре лепљења и заптивања.
* Да је високо компактибилан са лаковима, пластиком, лепковима и гумом.

**Паковање боца** **од 1l до** **Канистер 10 l** | **лит** | **50** |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Индустријско средство за чишћење**За брзо и поуздано растварање уља, масноће, воска катрана остатке силикона и лепка* Да одмашћује и да чисти одлично
* Да не нагриза руке-потпуно pH-неутрално.
* Да не изазива корозију.
* Да не загађује околину и да не садржи FCKW.
* Да уклања масноћу са лимова.
* Да уклања остатке лепка.
* Да раствара остатке силикона.
* Да буде погодно за скидање заштитних средстава за конзервацију.

**Минимално паковање Спреј Боца од 400 ml**  | **ком** | **8** |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Високо квалитетно средство за растварање рђе**Средство за отпуштање свих интезивно кородираних навојних спојева на возилима, металним конструкцијама, машинама и агрегатима* Да оптимално продирање омогућава отпуштање чак и изузетно кородираних спојева.
* Да ефикасно раствара корозију.
* Да продире испод слоја корозије и отушта запечене навојне спојеве.
* Да елиминише и штити од влаге.
* Да дуготрајно спречава настајање корозије.
* Да не садржи смоле, киселине и силикон.
* Да не оштећује гуму и пластику.

**Минимално паковање Спреј Боца од 300 ml**  | **ком** | **10** |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Висококвалитетно средство за разлагање корозије путем екстремног хлађења са изузетним ефектом продирања и индукцијом хлађења**Средство за отпуштање свих екстремно кородираних навојних спојева на возилима, металним конструкцијама, машинама и агрегатима* Да ствара микро пукотине у кородираном споју, спуштањем температуре материјала до

 - 45°C.* Да има оптички индикатор хлађења.
* Да омогућава отпуштање јако кородираних навојних спојева без разарања и оштећења навојне везе.
* Да садржи адитиве који штите елементе од настанка корозије.

**Минимално паковање спреј боца од 400 ml**  | **ком** | **5** |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Универзални МУЛТИ спреј за различите примене**Универзално средство за 5 (пет) области примене* Да одлично уклања корозију.
* Да има добра својства подмазивања.
* Да ефикасно продире у нечистоће мазивних масти у уља.
* Да штити од корозије.
* Да одбија воду и влагу.
* Да не садржи смоле, киселине и силикон.
* Да не оштећује гуму, боју и пластику.

**Минимално паковање Спреј Боца од 400 ml**  | **ком** | **5** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Средство за подмазивање отпорно на високе притиске**Висококвалитетно средство на бази алуминијума и бакра за подмазивање отпорно на температуре - 40°C до + 1100°C**Минимално паковање Спреј Боца од 300 ml**  | **ком** | **5** |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Високо температурско средство за подмазивање и заштиту од корозије металних површина**Средство температурски отпорно до + 800° C**Минимално паковање Спреј Боца од 300 ml**  | **ком** | **10** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Полусинтетичко уље за подмазивање изузетно постојано на висок притисак**Вишенаменско уље за подмазивање, које је по свом саставу погодно за универзалну примену.* Да је веома добра постојаност на притисак
* Да има способност разливања
* Да добро пријања и да не долази до спадања мазива на обртним и ротирајућим деловима.
* Да је постојано на прскајућу и слану воду, слабе киселине и базе.
* Да не садржи силикон, смолу и киселину.

**Минимално паковање Спреј Боца од 300 ml**  | **ком** | **4** |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Вишенаменски, еластични, провидни структурни лепак и заптивна маса на бази MS полимера*** Да се употребљава на различитим подлогама без прајмера
* Да компензује дилатације и вибрације спојева на које је нанет.
* Да је отпоран на UV зраке.
* Да је отпоран на атмосферске утицаје и старење.
* Да не садржи раствараче и да је без мириса.
* Да не парви корозију.
* Да не садржи изоцијанате и силикон.

**Минимално паковање Картуша 280 ml**  | **ком** | **4** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара****(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ****(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

**Укупно Табела 1 + Табела 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара****Табела 1 + Табела 2** |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара, Табела 1 + Табела 2**  |  |
| **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ****Табела 1 + Табела 2** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Напомена:***

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.