ОБРАЗАЦ 2.

**ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ**

**Табела 1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Р.*  *бр.* | *Назив добра* | *Ј.M.* | *количина* | *Јед.*  *цена без ПДВ*  *дин.* | *Јед.*  *цена са ПДВ*  *дин.* | *Укупна цена без ПДВ*  *дин* | *Укупна цена са ПДВ*  *дин* | *Назив*  *произвођача*  *добара,*  *модел, ознака добра* |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **1.** | **Универзални одмашћивач за чишћење и одмашћивање**  За брзо уклањање остатака од уља и масти, чађи, кочионе површине.   * Да брзо испарава и има одличан ефекат чишћења. * Да брзо и ефикасно чисти чађ, маст, кочиону прашину, и остатке од уља. * Да чисти без остатака. * Да је одличан за припрему пре лепљења и заптивања. * Да је високо компактибилан са лаковима, пластиком, лепковима и гумом.   **Минимално паковање Спреј Боца од 500 ml** | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Универзални одмашћивач за чишћење и одмашћивање**  За брзо уклањање остатака од уља и масти, чађи, кочионе површине.   * Да брзо испарава и има одличан ефекат чишћења. * Да брзо и ефикасно чисти чађ, маст, кочиону прашину, и остатке од уља. * Да чисти без остатака. * Да је одличан за припрему пре лепљења и заптивања. * Да је високо компактибилан са лаковима, пластиком, лепковима и гумом.   **Паковање боца од**  **1l до Канистер 10 l** | **лит** | **50** |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Индустријско средство за чишћење**  За брзо и поуздано растварање уља, масноће, воска катрана остатке силикона и лепка   * Да одмашћује и да чисти одлично * Да не нагриза руке-потпуно pH-неутрално. * Да не изазива корозију. * Да не загађује околину и да не садржи FCKW. * Да уклања масноћу са лимова. * Да уклања остатке лепка. * Да раствара остатке силикона. * Да буде погодно за скидање заштитних средстава за конзервацију.   **Минимално паковање Спреј Боца од 400 ml** | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Високо квалитетно средство за растварање рђе**  Средство за отпуштање свих интезивно кородираних навојних спојева на возилима, металним конструкцијама, машинама и агрегатима   * Да оптимално продирање омогућава отпуштање чак и изузетно кородираних спојева. * Да ефикасно раствара корозију. * Да продире испод слоја корозије и отушта запечене навојне спојеве. * Да елиминише и штити од влаге. * Да дуготрајно спречава настајање корозије. * Да не садржи смоле, киселине и силикон. * Да не оштећује гуму и пластику.   **Минимално паковање Спреј Боца од 300 ml** | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Висококвалитетно средство за разлагање корозије путем екстремног хлађења са изузетним ефектом продирања и индукцијом хлађења**  Средство за отпуштање свих екстремно кородираних навојних спојева на возилима, металним конструкцијама, машинама и агрегатима   * Да ствара микро пукотине у кородираном споју, спуштањем температуре материјала до   - 45°C.   * Да има оптички индикатор хлађења. * Да омогућава отпуштање јако кородираних навојних спојева без разарања и оштећења навојне везе. * Да садржи адитиве који штите елементе од настанка корозије.   **Минимално паковање Спреј Боца од 400 ml** | **ком** | **20** |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Универзални МУЛТИ спреј за различите примене**  Универзално средство за 5 (пет) области примене   * Да одлично уклања корозију. * Да има добра својства подмазивања. * Да ефикасно продире у нечистоће мазивних масти у уља. * Да штити од корозије. * Да одбија воду и влагу. * Да не садржи смоле, киселине и силикон. * Да не оштећује гуму, боју и пластику.   **Минимално паковање Спреј Боца од 400 ml** | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Средство за подмазивање отпорно на високе притиске**  Висококвалитетно средство на бази алуминијума и бакра за подмазивање отпорно на температуре - 40°C до + 1100°C  **Минимално паковање Спреј Боца од 300 ml** | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Високо температурско средство за подмазивање и заштиту од корозије металних површина**  Средство температурски отпорно до + 800° C  **Минимално паковање Спреј Боца од 300 ml** | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Полусинтетичко уље за подмазивање изузетно постојано на висок притисак**  Вишенаменско уље за подмазивање, које је по свом саставу погодно за универзалну примену.   * Да је веома добра постојаност на притисак * Да има способност разливања * Да добро пријања и да не долази до спадања мазива на обртним и ротирајућим деловима. * Да је постојано на прскајућу и слану воду, слабе киселине и базе. * Да не садржи силикон, смолу и киселину.   **Минимално паковање Спреј Боца од 300 ml** | **ком** | **100** |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Вишенаменски, еластични, провидни структурни лепак и заптивна маса на бази MS полимера**   * Да се употребљава на различитим подлогама без прајмера * Да компензује дилатације и вибрације спојева на које је нанет. * Да је отпоран на UV зраке. * Да је отпоран на атмосферске утицаје и старење. * Да не садржи раствараче и да је без мириса. * Да не парви корозију. * Да не садржи изоцијанате и силикон.   **Минимално паковање Картуша од 280 ml** | **ком** | **50** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

**Табела 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Р.*  *бр.* | *Назив добра* | *Ј.M.* | *количина* | *Јед.*  *цена без ПДВ*  *дин.* | *Јед.*  *цена са ПДВ*  *дин.* | *Укупна цена без ПДВ*  *дин* | *Укупна цена са ПДВ*  *дин* | *Назив*  *произвођача*  *добара,*  *модел, ознака добра* |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **1.** | **Универзални одмашћивач за чишћење и одмашћивање**  За брзо уклањање остатака од уља и масти, чађи, кочионе површине.   * Да брзо испарава и има одличан ефекат чишћења. * Да брзо и ефикасно чисти чађ, маст, кочиону прашину, и остатке од уља. * Да чисти без остатака. * Да је одличан за припрему пре лепљења и заптивања. * Да је високо компактибилан са лаковима, пластиком, лепковима и гумом.   **Минимално паковање Спреј Боца од 500 ml** | **ком** | **10** |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Универзални одмашћивач за чишћење и одмашћивање**  За брзо уклањање остатака од уља и масти, чађи, кочионе површине.   * Да брзо испарава и има одличан ефекат чишћења. * Да брзо и ефикасно чисти чађ, маст, кочиону прашину, и остатке од уља. * Да чисти без остатака. * Да је одличан за припрему пре лепљења и заптивања. * Да је високо компактибилан са лаковима, пластиком, лепковима и гумом.   **Паковање боца**  **од 1l до**  **Канистер 10 l** | **лит** | **50** |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Индустријско средство за чишћење**  За брзо и поуздано растварање уља, масноће, воска катрана остатке силикона и лепка   * Да одмашћује и да чисти одлично * Да не нагриза руке-потпуно pH-неутрално. * Да не изазива корозију. * Да не загађује околину и да не садржи FCKW. * Да уклања масноћу са лимова. * Да уклања остатке лепка. * Да раствара остатке силикона. * Да буде погодно за скидање заштитних средстава за конзервацију.   **Минимално паковање Спреј Боца од 400 ml** | **ком** | **8** |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Високо квалитетно средство за растварање рђе**  Средство за отпуштање свих интезивно кородираних навојних спојева на возилима, металним конструкцијама, машинама и агрегатима   * Да оптимално продирање омогућава отпуштање чак и изузетно кородираних спојева. * Да ефикасно раствара корозију. * Да продире испод слоја корозије и отушта запечене навојне спојеве. * Да елиминише и штити од влаге. * Да дуготрајно спречава настајање корозије. * Да не садржи смоле, киселине и силикон. * Да не оштећује гуму и пластику.   **Минимално паковање Спреј Боца од 300 ml** | **ком** | **10** |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Висококвалитетно средство за разлагање корозије путем екстремног хлађења са изузетним ефектом продирања и индукцијом хлађења**  Средство за отпуштање свих екстремно кородираних навојних спојева на возилима, металним конструкцијама, машинама и агрегатима   * Да ствара микро пукотине у кородираном споју, спуштањем температуре материјала до   - 45°C.   * Да има оптички индикатор хлађења. * Да омогућава отпуштање јако кородираних навојних спојева без разарања и оштећења навојне везе. * Да садржи адитиве који штите елементе од настанка корозије.   **Минимално паковање спреј боца од 400 ml** | **ком** | **5** |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Универзални МУЛТИ спреј за различите примене**  Универзално средство за 5 (пет) области примене   * Да одлично уклања корозију. * Да има добра својства подмазивања. * Да ефикасно продире у нечистоће мазивних масти у уља. * Да штити од корозије. * Да одбија воду и влагу. * Да не садржи смоле, киселине и силикон. * Да не оштећује гуму, боју и пластику.   **Минимално паковање Спреј Боца од 400 ml** | **ком** | **5** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Средство за подмазивање отпорно на високе притиске**  Висококвалитетно средство на бази алуминијума и бакра за подмазивање отпорно на температуре - 40°C до + 1100°C  **Минимално паковање Спреј Боца од 300 ml** | **ком** | **5** |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Високо температурско средство за подмазивање и заштиту од корозије металних површина**  Средство температурски отпорно до + 800° C  **Минимално паковање Спреј Боца од 300 ml** | **ком** | **10** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Полусинтетичко уље за подмазивање изузетно постојано на висок притисак**  Вишенаменско уље за подмазивање, које је по свом саставу погодно за универзалну примену.   * Да је веома добра постојаност на притисак * Да има способност разливања * Да добро пријања и да не долази до спадања мазива на обртним и ротирајућим деловима. * Да је постојано на прскајућу и слану воду, слабе киселине и базе. * Да не садржи силикон, смолу и киселину.   **Минимално паковање Спреј Боца од 300 ml** | **ком** | **4** |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Вишенаменски, еластични, провидни структурни лепак и заптивна маса на бази MS полимера**   * Да се употребљава на различитим подлогама без прајмера * Да компензује дилатације и вибрације спојева на које је нанет. * Да је отпоран на UV зраке. * Да је отпоран на атмосферске утицаје и старење. * Да не садржи раствараче и да је без мириса. * Да не парви корозију. * Да не садржи изоцијанате и силикон.   **Минимално паковање Картуша 280 ml** | **ком** | **4** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

**Укупно Табела 1 + Табела 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **Табела 1 + Табела 2** |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара, Табела 1 + Табела 2** |  |
| **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **Табела 1 + Табела 2** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Напомена:***

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.